|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** | **cena jedn.** | **Wartość** |
|  | 345233120-6 | Umocnienie rowu | | | | | |
| 1. |  | Odmulenie istniejącego rowu z transportem samochod. Samowyładowczymi na odległość 10km-wykop pod korytka ściekowe i płyty ażurowe na skarpach | m3 | 0,52 | 140,4 |  |  |
| 2. |  | Wykonanie korytek muldowych 15x60 na dnie rowu na podsypce cem. piaskowej gr. 10cm | m | 270 | 270 |  |  |
| 3. |  | Wykonanie umocnienia skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x10 wraz z wypełnieniem humusem (umocnienie skarpy i przeciwskarpy rowu na wysokość 60cm) | mb | 270 | 270 |  |  |
|  | | | | **Razem netto:** | | |  |
| **Podatek VAT 23%:** | | |  |
| **Razem brutto:** | | |  |

**PRZEDMIAR NA WYKONANIE ZADANIA : „UMOCNIENIE ROWÓW W SOŁECTWIE KANIÓW” (BOROWA GÓRA)**